**Кронштейн КН-83 для установки антенн**

Предназначен для установки антенн, работающих в диапазонах 900/1800, 3G, 4G, как врезных, так и на магнитном основании, на плоскую диэлектрическою поверхность.

Рекомендуется для антенн «Триада-996, 997, 993».

**Комплектация:**

1. Пластина кронштейна ..............................1 шт.
2. 2-сторонний скотч .................................. ??? шт.

