**Кронштейн КН-81 для установки антенн.**

Предназначен для крепления к стене всенаправленных антенн для сотовой связи в диапазонах 900/1800, 3G, 4G.

Рекомендуется для антенн «Триада Sota - 996, 997, 2696, 2697».

**Комплектация**:

1. Полоса кронштейна ...................................2 шт.

2. Уголок кронштейна .................................. 1 шт.

3. Винт М3х8мм ............................................ 6 шт.

4. Гайка М3 .................................................. 6 шт.

5. Саморез 3,0-4,8 мм необходимой длины

(в комлект не входят) ................................... 4 шт.





**Чертеж сборки:**

